Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
от 1 августа 2011 г. N 703
"Об утверждении нормативов потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов"

В соответствии с пунктом 10 Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл в целях осуществления расчетов за потребленную тепловую энергию для отопления многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов согласно приложению N 1 для следующих муниципальных образований:
городской округ "Город Волжск";
Волжский муниципальный район;
Звениговский муниципальный район;
Килемарский муниципальный район;
Медведевский муниципальный район;
Моркинский муниципальный район,
Оршанский муниципальный район;
Советский муниципальный район.
2. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов согласно приложению N 2 для следующих муниципальных образований:
городской округ "Город Козьмодемьянск";
Горномарийский муниципальный район;
Юринский муниципальный район.
3. Утвердить нормативы потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов согласно приложению N 3 для следующих муниципальных образований:
Куженерский муниципальный район,
Мари-Турекский муниципальный район,
Новоторъяльский муниципальный район,
Параньгинский муниципальный район,
Сернурский муниципальный район.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2011 г.

Министр	В.Н. Попов	

Зарегистрировано в Минюсте РМЭ 11 августа 2010 г.
Регистрационный N 121620110006

Приложение N 1
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 1 августа 2011 г. N 703

Нормативы
потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов в городском округе "Город Волжск", Волжском муниципальном районе, Звениговском муниципальном районе, Килемарском муниципальном районе, Медведевском муниципальном районе, Моркинском муниципальном районе, Оршанском муниципальном районе, Советском муниципальном районе

Многоквартирные дома и жилые дома	Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м.)	
год постройки	этажность	годовой	месячный	месячный на отопительный период	суточный	
до 1999 г. (включительно)	1	0,408186	0,034015	0,056404	0,001855	
	2	0,403597	0,033633	0,05577	0,001835	
	3-4	0,243367	0,020281	0,033629	0,001106	
	5-9	0,212857	0,017738	0,029413	0,000968	
после 1999 г.	1	0,167527	0,013961	0,023149	0,000761	
	2	0,150297	0,012525	0,020768	0,000683	
	3	0,142246	0,011854	0,019656	0,000647	
	4-5	0,123794	0,010316	0,017106	0,000563	
	9	0,1098	0,00915	0,015172	0,000499	

Приложение N 2
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 1 августа 2011 г. N 703

Нормативы
потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов в городском округе "Город Козьмодемьянск", Горномарийском муниципальном районе, Юринском муниципальном районе

Многоквартирные дома и жилые дома	Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м.)	
год постройки	этажность	годовой	месячный	месячный на отопительный период	суточный	
до 1999 г. (включительно)	1	0,385208	0,032101	0,053229	0,001751	
	2	0,380883	0,03174	0,052631	0,001731	
	3-4	0,229672	0,019139	0,031737	0,001044	
	5-9	0,200878	0,01674	0,027758	0,000913	
	10	0,194506	0,016209	0,026877	0,000884	
после 1999 г.	2	0,150367	0,012531	0,020778	0,000683	
	3	0,142223	0,011852	0,019653	0,000646	
	4-5	0,123572	0,010298	0,017075	0,000562	

Приложение N 3
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 1 августа 2011 г. N 703

Нормативы
потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов в Куженерском муниципальном районе, Мари-Турекском муниципальном районе, Новоторъяльском муниципальном районе, Параньгинский муниципальный район, Сернурском муниципальном районе
По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Название приложения следует читать как "Нормативы потребления тепловой энергии для отопления многоквартирных домов или жилых домов в Куженерском муниципальном районе, Мари-Турекском муниципальном районе, Новоторъяльском муниципальном районе, Параньгинском муниципальном районе, Сернурском муниципальном районе"

Многоквартирные дома и жилые дома	Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м.)	
год постройки	этажность	годовой	месячный	месячный на отопительный период	суточный	
до 1999 г. (включительно)	1	0,413486	0,034457	0,057136	0,001879	
	2	0,408837	0,03407	0,056494	0,001858	
	3-4	0,246527	0,020544	0,034066	0,001121	
	5-9	0,215621	0,017968	0,029795	0,00098	
после 1999 г.	1	0,141185	0,011765	0,019509	0,000642	
	2	0,152236	0,012686	0,021036	0,000692	
	3	0,144071	0,012006	0,019908	0,000655	
	4-5	0,125413	0,010451	0,01733	0,000570